Приложение 2 к приказу №

от «\_\_\_» \_\_\_ \_ 2021г.

План мероприятий по улучшению условий труда в АО «ПКС – Тепловые сети»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия |
| Рабочее место:  Диспетчер (Карта № 2) | С целью снижения напряженности трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления. | Снижение неблагоприятных воздействий напряженности | Постоянно | АДС |
| Рабочие места (№ карты):  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (9), Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (10), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (21, 22), Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38), Электрогазосварщик (26, 33, 35, 37, 39, 43), Машинист (оператор) паровых котлов 5 разряда (40, 44), Слесарь по ремонту котельного оборудования (41), Старший оператор (45), Машинист (оператор) водогрейных котлов (46), Слесарь по ремонту котельного оборудования 4 разряда (48), Слесарь-ремонтник 5 разряда (53), Токарь 5 разряда (54), Столяр строительный (61), Водитель автомобиля 4 разряда (65, 68, 69, 70), Водитель автомобиля 5 разряда (81), Машинист экскаватора 5 разряда (89), Ремонтировщик резиновых изделий 3 разряда (92), Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда (93) | С целью снижения воздействия шума на организм работающего применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты от шума. | Снижение вредного воздействия шума | Постоянно | ОЛ и СУ, Служба АСУ, Энергоцех,УК и ГХ  РМЦ, АТЦ. Районы т/с «ТЭЦ», « ОТЗ», «Древлянка» |
| Рабочие места (№ карты):  Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (24, 27, 28, 30, 32,34,36, 38) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (25), Электрогазосварщик (26, 33, 35, 37, 39, 43), Слесарь-ремонтник 5 разряда (53), Электрогазосварщик 5 разряда(55), Каменщик (57), Кровельщик по кровлям из листовых и штучных материалов (58), Облицовщик-плиточник (60), Столяр строительный (61), Ремонтировщик резиновых изделий 3 разряда (92), Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда (93), Электрогазосварщик 4 разряда (94) | С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения переутомления. | Снижение вредного воздействия тяжести | Постоянно | Районы тепловых сетей «ОТЗ», «Древлянка»,. «ТЭЦ», УК и ГХ, РМЦ, АТЦ |
| Рабочие места (№ карты):  Электрогазосварщик (26, 33, 35, 37, 39, 43), Начальник лаборатории (51), Оператор водоподготовки (52), Электрогазосварщик 5 разряда (55), Маляр (59), Электрогазосварщик 4 разряда (94) | При проведении работ применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. | Снижение вредного воздействия химического фактора | Постоянно | Районы тепловых сетей «ОТЗ», «Древлянка»,. «ТЭЦ», УК и ГХ, РМЦ, АТЦ, химлаборатория |
| Рабочие места (№ карты):  Водитель автомобиля 4 разряда (62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73,76, 77, 78, 80, 83), Водитель автомобиля 5 разряда (82, 84), Машинист крана автомобильного 6 разряда (86, 87), Машинист экскаватора 5 разряда (88, 90, 91) | Для уменьшения вредного воздействия вибрации произвести ревизию креплений двигателя, в случае необходимости заменить, проводить своевременную смазку механизмов. | Снижение вредного воздействия общей вибрации | 01.04.2021г. постоянно | АТЦ |

Начальник ООТ и ПБ Н.В. Ксенофонтова